

Процесс прошивки Радар-детектора Ritmix RAD-550


**Внимание!** Неправильное следование инструкциям может привести к неисправности устройства.

1. Устанавливаем и запускаем программу прошивальщик WinInstall
2. Далее подсоединяем аппарат к компьютеру при помощи USB-кабеля (при первом подсоединении будет некоторое время проходить установка драйверов) при окончании установки устройство будет определено как



**Если драйвера не установились, то пробуем подключить к другому USB-порту (другому компьютеру) – в любом случае без установки драйверов радар прошить невозможно.**

В программе будет указано, что аппарат подключён.



И на радаре появится надпись «Upgrade».


**Внимание: иногда при подсоединении аппарат не подаёт никаких признаков жизни, тогда перед тем как его подключить к компьютеру, нужно нажать и удерживать кнопку «PWR/VOL» и только после подключения её отпустить. Если в процессе прошивки возникла ошибка, то необходимо закрыть программу, затем её снова открыть и подключить радар с нажатой кнопкой «PWR/VOL».**

Перед самой прошивкой скачиваем и распаковываем архивы с прошивкой и базой данных в любое место.

1. Далее идёт непосредственно сама прошивка:

А) Жмём кнопку «Обновление» и выбираем из трёх файлов с расширением «rit».

Б) Ждём процесса заливки информации – это надпись 100% и ГОТОВО.



Таким образом заливаем все три файла прошивки.

1. Для заливки базы данных делаем тоже самое, только заливаем файл с базой данных.

По окончании процедуры прошивки отсоединяем радар от компьютера и подключаем к кабелю питания от прикуривателя.