**Инструкция по перепрошивке AVR-994**

Чтобы обновить базу данных камер в Вашем видеорегистраторе, пожалуйста, выполните последовательно:

1. Отформатируйте карту памяти, удалив остаточные данные старых файлов.
2. Поместите файлы обновления ПО в корневой раздел карты памяти. Если скачаны в архиве - предварительно разархивировав файлы прошивки.
3. Вставьте карту памяти в выключенный видеорегистратор.
4. Подключите внешнее питание видеорегистратора (обязательно!), дождитесь включения устройства, обновление ПО начнётся автоматически.
5. Войдите в меню, произведите очистку карты памяти и сброс настроек.
6. Устройство полностью обновлено. Узнать версию ПО можно в последнем пункте меню устройства.