Инструкция по обновлению прошивки на RPR-002

Загрузить файл формата .upd из архива на пустую USB флешку.

Вставить флешку в приемник, включить его, дождаться окончания прошивки (около 10 секунд, приемник должен сам выключиться).

Извлечь флешку из приемника, удалить с нее файл прошивки.